"Согласовано"	"Утверждаю"	
  __________________ / ________________ /	Заместитель генерального директора по строительству  _____________ / Е.А.Бондаренко /	
"___" ________ 202 __ г.	"___" ________ 202 __ г.	
https://BelStroyka.by/   верс. 1.22.14	грп-6 в Жлобине	
Заказчик:   РПУП "Гомельоблгаз"	УНП  	
Объект:   "Капитальный ремонт здания ГРП №6 в г. Жлобине по ул. Первомайская, 132а"	
Форма  С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)	
Смета 	
Расчет  стоимости  работ  в  ценах  на   01.03.2024 г.	Гомельская обл.;   Зона строительства  1;   Ремонт.  НРР-2022	
Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  1	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
(10)    Ж2-90-9  1;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №1 Общестроительные работы (демонтаж);  Здание - строительная часть.другие элементы и конструкции.демонтаж.	
4.  Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на мастике до 3-х слоев	
1.	Е58-2-1	100 м2	21,28	186,49	19,62	10,87			206,11	
	Стр-во (Н10)	0,185	3,94	34,5	3,63	2,01			38,13	
5.  Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 30 мм -демонтаж цементно-песчаной стяжки	
2.	Е12-91-1	100 м2	51,19	146,07	7,6	5,31			153,67	
	Стр-во (Н10)	0,185	2,84	27,02	1,41	0,98			28,43	
6.  Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном -демонтаж покрытия из керамзитобетона	
3.	Е12-14-1	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	4,2	11,33	0,61	0,36			11,94	
	Стр-во (Н10)	2	2,52	22,66	1,22	0,72			23,88	
7.  Демонтаж покрытий из листовой оцинкованной стали	
4.	Е12-10-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	113,04	339,39	1,31	0,94			340,7	
	Стр-во (Н10)	0,03	1,01	10,18	0,04	0,03			10,22	
8.  Демонтаж плит парапета	
5.	Е7-53-9	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	57,93	152,9	188,1	43,5			341	
	Стр-во (Н10)		1,39	12,23	15,05	3,48			27,28	
		0,08								
9.  Демонтаж дефлекторов	
6.	Е20-23-1	шт.	3,19	9,86	0,35	0,03			10,21	
	Сантехника (Н12)	1	0,95	9,86	0,35	0,03			10,21	
10.  Демонтаж вентканалов, дымовых каналов	
7.	Е9-65-3	т.	39,38	118,36	55,42	14,18			173,78	
	Металл. (Н11)	0,056	0,67	6,63	3,1	0,79			9,73	
11.  Демонтаж металлических решеток на окнах в кирпичных стенах	
8.	Е56-44-1	10 М2 РЕШЕТОК	9,33	30,2	0,73				30,93	
	Стр-во (Н10)	0,38	1,06	11,48	0,28				11,76	
12.  Демонтаж окон из пвх	
9.	Е10-100-2	100 м2	118,82	1 025,65	5,26				1 030,91	
	Стр-во (Н10)	0,038	3,61	38,97	0,2				39,17	
13.  Демонтаж дверных блоков металлических	
10.	Е9-343-2	100 М2 ПРОЕМОВ	159,17	443,05	4,56				447,61	
	Металл. (Н11)	0,041	1,96	18,17	0,19				18,36	
14.  Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	
11.	Е46-27-3	м3	17,89	123,41	172,51	59,87			295,92	
	Стр-во (Н10)	0,02	0,36	2,47	3,45	1,2			5,92	
15.  Разборка покрытий полов из линолеума и релина	
12.	Е57-2-5	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	11,71	105,68	4,99	2,95			110,67	
	Стр-во (Н10)		1,72	15,53	0,73	0,43			16,26	
		0,147								
16.  Разборка покрытий цементных полов (бетонная стяжка)	
13.	Е57-2-8	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	116,33	1 115,74	124,89	51,66			1 240,63	
	Стр-во (Н10)		17,33	166,25	18,61	7,7			184,86	
		0,149								
17.  Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок	
14.	Е62-54-1	100 м2	2,48	23,01			0,23	0,01	23,25	
	Стр-во (Н10)	0,404	1	9,3			0,09		9,39	
18.  Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от масляных красок	
15.	Е62-54-3	100 м2	27,23	252,65			87,54	17,24	357,43	
	Стр-во (Н10)	0,26	7,08	65,69			22,76	4,48	92,93	
19.  Разборка бетонной отмостки	
16.	Е27-18-4	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	274,13	1 804,05	2 920,64	1 011,99			4 724,69	
	Стр-во (Н10)	0,033	9,04	59,53	96,38	33,4			155,91	
20.  Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  2	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
17.	Е46-27-3	м3	17,89	123,41	172,51	59,87			295,92	
	Стр-во (Н10)	0,1	1,79	12,34	17,25	5,99			29,59	
21.  Демонтаж ограждения,ворот,фундаментов	
18.	Е7-27-12	100 М ОГРАЖДЕНИЯ	32,86	98,67	1,34	0,31			100,01	
	Стр-во (Н10)	0,36	3,55	35,52	0,48	0,11			36	
22.  Демонтаж столбов с фундаментами	
19.	Е7-27-2	100 ШТ. СТОЛБОВ	90,69	272,98	1,73				274,71	
	Стр-во (Н10)	0,13	3,54	35,49	0,22				35,71	
23.  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 1 группы	
20.	Е1-164-1	100 М3 ГРУНТА	137,23	1 273,26					1 273,26	
	Стр-во (Н10)	0,05	6,86	63,66					63,66	
24.  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы	
21.	Е1-18-4	1000 м3	95,48	228,15	2 638,53	836,5			2 866,68	
	Стр-во (Н10)	0,022	2,1	5,02	58,05	18,4			63,07	
25.  Перевозка до 18 км	
22.	С310-18	т.						8,05	8,05	
	Стр-во (Н10)	22						177,1	177,1	
26.  Работа на отвале, грунт 1 группы	
23.	Е1-20-1	1000 М3 ГРУНТА	6,61	29,32	128,41	40,71			157,73	
	Стр-во (Н10)	0,022	0,15	0,65	2,83	0,9			3,48	
27.  П0  ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ	
28.  П0  ОТХОДЫ ОТ ДЕМОНТАЖА МЯГКОЙ КРОВЛИ	
29.  Погрузка строительных отходов погрузчиками	
24.	Е51-7-6	100 м3	6,44		297,98	68,97			297,98	
	Стр-во (Н10)	0,025925	0,17		7,73	1,79			7,73	
30.  Перевозка до 108 км	
25.	С310-108	т.						33,42	33,42	
	Стр-во (Н10)	2,5999						86,89	86,89	
31.  Оплата за приём и складирование материалов от разборки -керамзитобетон, цементно-песчаная стяжка	
26.	ЕТМЕТ.УК.К	т.							0	
	Стр-во (Н10)	2,5							0	
31.  Материалы  к  расценке  "ЕТМЕТ.УК.К"  Оплата за приём и складирование материалов от разборки -керамзитобетон, цементно-песчаная стяжка	
27.	СЕТМЕТ.УК.К	т.					19,2		19,2	
	Материал	2,5					48		48	
32.  Оплата за приём и складирование материалов от разборки -рубероид	
28.	ЕТМЕТ.УК.Р	т.							0	
	Стр-во (Н10)	0,0999							0	
32.  Материалы  к  расценке  "ЕТМЕТ.УК.Р"  Оплата за приём и складирование материалов от разборки -рубероид	
29.	СЕТМЕТ.УК.Р	т.					102		102	
	Материал	0,0999					10,19		10,19	
33.  П0  ЛОМ СТАЛЬНОЙ НЕСОРТИРОВАННЫЙ	
34.  Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	
30.	Е51-7-1	т.	0,6	5,57					5,57	
	Стр-во (Н10)	1,1724	0,7	6,53					6,53	
35.  Перевозка до 3 км	
31.	С310-3	т.						2,2	2,2	
	Стр-во (Н10)	1,1724						2,58	2,58	
36.  Возврат стоимости металлолома	
32.	8/1	т.					256,64		513,28	
	Мат.разб.	1,1724					300,88		300,88	
37.  П0  ДЕМОНТИРОВАННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЕРЕВОЗЯТСЯ НА БАЗУ	
38.  Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	
33.	Е51-7-1	т.	0,6	5,57					5,57	
	Стр-во (Н10)	0,095	0,06	0,53					0,53	
39.  Перевозка до 3 км	
34.	С310-3	т.						2,2	2,2	
	Стр-во (Н10)	0,095						0,21	0,21	
40.  П0  БОЙ КИРПИЧА	
41.  Погрузка строительных отходов погрузчиками	
35.	Е51-7-6	100 м3	6,44		297,98	68,97			297,98	
	Стр-во (Н10)	0,0012	0,01		0,36	0,08			0,36	
42.  Перевозка до 108 км	
36.	С310-108	т.						33,42	33,42	
	Стр-во (Н10)	0,216						7,22	7,22	
43.  Оплата за приём и складирование материалов от разборки -бой кирпича	
37.	ЕТМЕТ.УК.К	т.							0	
	Стр-во (Н10)	0,216							0	
43.  Материалы  к  расценке  "ЕТМЕТ.УК.К"  Оплата за приём и складирование материалов от разборки -бой кирпича	
38.	СЕТМЕТ.УК.К	т.					19,2		19,2	
	Материал	0,216					4,15		4,15	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  3	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
44.  П0  БОЙ БЕТОННЫЙ	
45.  Погрузка строительных отходов погрузчиками -бетонный, а/бетонный  лом	
39.	Е51-7-6	100 м3	6,44		297,98	68,97			297,98	
	Стр-во (Н10)	0,053134	0,34		15,83	3,66			15,83	
46.  Перевозка до 108 км	
40.	С310-108	т.						33,42	33,42	
	Стр-во (Н10)	12,2208						408,42	408,42	
47.  Оплата за приём и складирование материалов от разборки -бетонный лом	
41.	ЕТМЕТ.УК.А.Б.	т.							0	
	Стр-во (Н10)	12,2208							0	
47.  Материалы  к  расценке  "ЕТМЕТ.УК.А.Б."  Оплата за приём и складирование материалов от разборки -бетонный лом	
42.	СЕТМЕТ.УК.А.Б.	т.					19,2		19,2	
	Материал	12,2208					234,64		234,64	
48.  П0  ОТХОДЫ ЛИНОЛЕУМА (ЧПТУП "ВЛАДИАНГЕЦ" Г. КАЛИНКОВИЧИ)	
49.  Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	
43.	Е51-7-1	т.	0,6	5,57					5,57	
	Стр-во (Н10)	0,06615	0,04	0,37					0,37	
50.  Перевозка до 128 км	
44.	С310-128	т.						37,82	37,82	
	Стр-во (Н10)	0,06615						2,5	2,5	
51.  Оплата за приём и складирование материалов от разборки - линолеум	
45.	ЕТМЕТ.УК.Л	т.							0	
	Стр-во (Н10)	0,06615							0	
51.  Материалы  к  расценке  "ЕТМЕТ.УК.Л"  Оплата за приём и складирование материалов от разборки - линолеум	
46.	СЕТМЕТ.УК.Л	т.					600		600	
	Материал	0,06615					39,69		39,69	
Итого  по  1;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №1 Общестроительные работы (демонтаж);  Здание - строительная часть.другие элементы и конструкции.демонтаж.	75,79	670,58	247,39	81,7	359,52	689,4	1 966,89	
(20)    Ж3-30-93  2;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №1 Общестроительные работы (демонтаж);  Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции	
52.  Пуск и регулировка	
47.	ЕТ2	РУБ	0,05	0,49					0,49	
	Сантехника (Н12)	1	0,05	0,49					0,49	
52.  Машины  к  расценке  "ЕТ2"  Пуск и регулировка	
48.	МЕТ2	РУБ			0,02				0,02	
	Сантехника (Н12)	1			0,02				0,02	
Итого  по  2;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №1 Общестроительные работы (демонтаж);  Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции	0,05	0,49	0,02	0	0	0	0,51	
(30)    Ж3-20  3;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №2 Отопление и вентиляция;  Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение	
4.  П0  80 % ДЕМОНТИРОВАННЫХ ТРУБ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОВТОРНО	
5.  Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	
49.	Е16-6-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	32,15	346,73	8,55	3,13	34,44	2,29	392,01	
	Сантехника (Н12)	0,05	1,61	17,34	0,43	0,16	1,72	0,11	19,6	
6.  Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений для отопления диаметром 40 мм	
50.	3/7-10-20-20/50	м.					27,23	1,51	28,74	
	Материал	1					27,23	1,51	28,74	
7.  Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	
51.	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	32,15	346,73	8,64	3,13	34,01	2,26	391,64	
	Сантехника (Н12)	0,04	1,28	13,87	0,35	0,13	1,36	0,09	15,67	
8.  Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для отопления диаметром 32 мм	
52.	3/7-10-20-20/40	м.					23,58	1,31	24,89	
	Материал	0,8					18,86	1,05	19,91	
9.  Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	
53.	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	32,15	346,73	8,74	3,13	33,72	2,24	391,43	
	Сантехника (Н12)	0,05	1,61	17,34	0,44	0,16	1,69	0,11	19,58	
10.  Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений для отопления диаметром 25 мм	
54.	3/7-10-20-20/30	м.					16,75	0,93	17,68	
	Материал	1					16,75	0,93	17,68	
11.  Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	
55.	Е16-6-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	32,15	346,73	9,17	3,13	19,89	1,26	377,05	
	Сантехника (Н12)	0,02	0,65	6,93	0,18	0,06	0,4	0,03	7,54	
12.  Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений для отопления диаметром 15 мм	
56.	3/7-10-20-20/10	м.					14,5	0,8	15,3	
	Материал	0,4					5,8	0,32	6,12	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  4	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
13.  Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	
57.	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	5,99	72,62			3,21	0,1	75,93	
	Сантехника (Н12)	0,16	0,96	11,62			0,51	0,02	12,15	
14.  Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (приварка крана д 15мм)	
58.	Е16-12-1	СОЕДИНЕНИЕ	1,1	12	2,15	0,09	5,6	0,34	20,09	
	Сантехника (Н12)	3	3,3	36	6,45	0,27	16,8	1,02	60,27	
15.  Кран шаровый приварной д 15мм	
59.	3/3-50-80-100	шт.					56,92	3,16	60,08	
	Материал	3					170,76	9,48	180,24	
16.  Установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм	
60.	Е16-31-1	100 КРЕПЛЕНИЙ	54	582,66	5,51		5,82	0,41	594,4	
	Сантехника (Н12)	0,08	4,32	46,61	0,44		0,47	0,03	47,55	
17.  Хомут с резьбой и прокладкой ктр-32	
61.	3/10-10-20-30/40	шт.					1,46	0,08	1,54	
	Материал	4					5,84	0,32	6,16	
18.  Хомут с резьбой и прокладкой ктр-50	
62.	3/10-10-20-30/60	шт.					1,48	0,08	1,56	
	Материал	4					5,92	0,32	6,24	
19.  Дюбель-втулка дв-8-12 пластмассовая	
63.	3/13-50-10/10	1000 ШТ.					168	9,32	177,32	
	Материал	0,008					1,34	0,07	1,41	
20.  П0  РЕГИСТРЫ ИЗ ТРУБ Д 108ММ	
21.  Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 100 мм -регистры (трубы д 108мм)	
64.	Е16-10-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	82,83	905,18	88,55	13,17	219,31	14,89	1 227,93	
	Сантехника (Н12)	0,11	9,11	99,57	9,74	1,45	24,12	1,64	135,07	
22.  Узлы укрупненные (трубопроводы) для внутренних систем отопления зданий из стальных электросварных труб без гильз и креплений диаметром условного прохода 100 мм	
65.	3/7-10-20-10/50	м.					65,26	3,62	68,88	
	Материал	2,2					143,57	7,96	151,53	
23.  Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	
66.	Е16-29-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	5,99	72,62			8,11	0,1	80,83	
	Сантехника (Н12)	0,11	0,66	7,99			0,89	0,01	8,89	
Итого  по  3;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №2 Отопление и вентиляция;  Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение	23,5	257,27	18,03	2,23	444,03	25,02	744,35	
(40)    Ж3-20-9  4;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №2 Отопление и вентиляция;  Здание - инженерное обеспечение.теплоснабжение и газоснабжение.демонтаж.	
24.  Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм -демонтаж	
67.	Е16-6-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	32,15	277,38	4,81	2,51	5,37	0,38	287,94	
	Сантехника (Н12)	0,04	1,03	11,1	0,19	0,1	0,21	0,02	11,52	
25.  Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм -демонтаж	
68.	Е16-6-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	32,15	104,02	1,81	0,94	5,37	0,38	111,58	
	Сантехника (Н12)	0,01	0,1	1,04	0,02	0,01	0,05		1,11	
26.  Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм -демонтаж	
69.	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	32,15	277,38	4,83	2,51	4,95	0,35	287,51	
	Сантехника (Н12)	0,032	0,82	8,88	0,15	0,08	0,16	0,01	9,2	
27.  Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм -демонтаж	
70.	Е16-6-4	100 М ТРУБОПРОВОДА	32,15	104,02	1,81	0,94	4,95	0,35	111,13	
	Сантехника (Н12)	0,008	0,08	0,83	0,01	0,01	0,04		0,88	
28.  Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм -демонтаж	
71.	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	32,15	277,38	4,85	2,51	4,07	0,29	286,59	
	Сантехника (Н12)	0,04	1,03	11,1	0,19	0,1	0,16	0,01	11,46	
29.  Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм -демонтаж	
72.	Е16-6-3	100 М ТРУБОПРОВОДА	32,15	104,02	1,82	0,94	4,07	0,29	110,2	
	Сантехника (Н12)	0,01	0,1	1,04	0,02	0,01	0,04		1,1	
30.  Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм -демонтаж	
73.	Е16-6-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	32,15	277,38	4,92	2,51	4,07	0,29	286,66	
	Сантехника (Н12)	0,016	0,41	4,44	0,08	0,04	0,07		4,59	
31.  Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм -демонтаж	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  5	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
74.	Е16-6-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	32,15	104,02	1,85	0,94	4,07	0,29	110,23	
	Сантехника (Н12)	0,004	0,04	0,42	0,01		0,02		0,45	
32.  Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм -исключается	
75.	Е16-29-1	100 М ТРУБОПРОВОДА	5,99	21,79					21,79	
	Сантехника (Н12)	-0,16	-0,29	-3,49					-3,49	
33.  Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3	
76.	Е18-10-1	БАК	4,21	13,81	0,51	0,3			14,32	
	Сантехника (Н12)	1	1,26	13,81	0,51	0,3			14,32	
34.  Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 100 мм -регистры (трубы д 108мм) -демонтаж	
77.	Е16-10-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	82,83	724,15	24,56	10,54	97,11	6,85	852,67	
	Сантехника (Н12)	0,088	5,83	63,73	2,16	0,93	8,55	0,6	75,04	
35.  Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 100 мм -регистры (трубы д 108мм) -демонтаж	
78.	Е16-10-5	100 М ТРУБОПРОВОДА	82,83	271,55	9,21	3,95	97,11	6,85	384,72	
	Сантехника (Н12)	0,022	0,55	5,97	0,2	0,09	2,14	0,15	8,46	
36.  Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм -исключается	
79.	Е16-29-2	100 М ТРУБОПРОВОДА	5,99	21,79					21,79	
	Сантехника (Н12)	-0,11	-0,2	-2,4					-2,4	
37.  Очистка щетками	
80.	Е13-44-7	м2	0,39	3,91					3,91	
	Стр-во (Н10)	10,7	4,17	41,84					41,84	
38.  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком бт-577	
81.	Е13-16-10	100 м2	4,65	56,13	3,2	0,18	184,33	12,98	256,64	
	Стр-во (Н10)	0,107	0,5	6,01	0,34	0,02	19,72	1,39	27,46	
39.  Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177, серебристой -за два раза	
82.	Е13-26-21	100 м2	3,32	35,61	3,88	0,18	84,17	5,93	129,59	
	Стр-во (Н10)	0,214	0,71	7,62	0,83	0,04	18,01	1,27	27,73	
40.  Тепловое испытание системы отопления на равномерный прогрев отопительных приборов	
83.	Е16-55-1	ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР	0,11	1,44					1,44	
	Сантехника (Н12)	2	0,22	2,88					2,88	
41.  П0  ОТВОЗКА ДЕМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ	
42.  Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	
84.	Е51-7-1	т.	0,6	5,57					5,57	
	Стр-во (Н10)	0,04751	0,03	0,26					0,26	
43.  Перевозка до 3 км	
85.	С310-3	т.						2,2	2,2	
	Стр-во (Н10)	0,04751						0,1	0,1	
44.  Возврат стоимости металлолома	
86.	8/1	т.					256,64		513,28	
	Мат.разб.	0,04751					12,19		12,19	
Итого  по  4;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №2 Отопление и вентиляция;  Здание - инженерное обеспечение.теплоснабжение и газоснабжение.демонтаж.	16,39	175,08	4,71	1,73	49,17	3,55	232,51	
(50)    Ж3-30-10  5;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №2 Отопление и вентиляция;  Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. вентиляция	
45.  П0  ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ ВЕ1	
46.  Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	
87.	Е20-11-1	РЕШЕТКА	1,38	14,57	1,14	0,09	4,98	0,3	20,99	
	Сантехника (Н12)	1	1,38	14,57	1,14	0,09	4,98	0,3	20,99	
47.  Решетка защитная вентиляционная бск-200	
88.	3/1-150	шт.					11	0,61	11,61	
	Материал	1					11	0,61	11,61	
48.  Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	
89.	Е20-3-1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	174,34	1 872,39	44,09	7,46	4 060,74	228,48	6 205,7	
	Сантехника (Н12)		1,64	17,64	0,42	0,07	38,25	2,15	58,46	
		0,00942								
49.  Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм (д 200)	
90.	Е20-23-1	шт.	3,19	32,87	1,16	0,09	0,67	0,04	34,74	
	Сантехника (Н12)	1	3,19	32,87	1,16	0,09	0,67	0,04	34,74	
50.  Дефлектор д 200мм	
91.	3/1-80	шт.					126	6,99	132,99	
	Материал	1					126	6,99	132,99	
51.  П0  ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ ВЕ2	
52.  Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	
92.	Е20-11-1	РЕШЕТКА	1,38	14,57	1,14	0,09	4,98	0,3	20,99	
	Сантехника (Н12)	1	1,38	14,57	1,14	0,09	4,98	0,3	20,99	
53.  Решетка защитная вентиляционная бск-150	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  6	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
93.	3/1-150	шт.					8	0,44	8,44	
	Материал	1					8	0,44	8,44	
54.  Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	
94.	Е20-3-1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	174,34	1 872,39	44,09	7,46	4 060,74	228,48	6 205,7	
	Сантехника (Н12)		1,24	13,29	0,31	0,05	28,83	1,62	44,05	
		0,0071								
55.  Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм (д150мм)	
95.	Е20-23-1	шт.	3,19	32,87	1,16	0,09	0,67	0,04	34,74	
	Сантехника (Н12)	1	3,19	32,87	1,16	0,09	0,67	0,04	34,74	
56.  Дефлектор д 150мм	
96.	3/1-80	шт.					104,4	5,79	110,19	
	Материал	1					104,4	5,79	110,19	
57.  П0  ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (СИСТЕМА ПЕ1)	
58.  Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	
97.	Е20-11-1	РЕШЕТКА	1,38	14,57	1,14	0,09	4,98	0,3	20,99	
	Сантехника (Н12)	4	5,52	58,28	4,56	0,36	19,92	1,2	83,96	
59.  Решетка рвс 2/1-б1-150х150	
98.	3/1-150	шт.					38,8	2,15	40,95	
	Материал	2					77,6	4,3	81,9	
60.  Решетка рвс2 150х150	
99.	3/1-150	шт.					24,46	1,36	25,82	
	Материал	2					48,92	2,72	51,64	
61.  Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 600-1000 мм	
100.	Е20-3-9	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	159,51	1 714,32	38,77	5,8	4 293,71	240,37	6 287,17	
	Сантехника (Н12)		0,95	10,29	0,23	0,03	25,76	1,44	37,72	
		0,006								
Итого  по  5;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №2 Отопление и вентиляция;  Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. вентиляция	18,49	194,38	10,12	0,87	499,98	27,94	732,42	
(60)    Ж3-30-12  6;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №2 Отопление и вентиляция;  Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. вентиляция. изоляция воздуховодов	
62.  П0  ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ ВЕ1	
63.  Изоляция горячих поверхностей трубопроводов оберточными минераловатными или стекловатными изделиями	
101.	Е26-44-1	м3	16,44	177,34	2,65	1,57	186,84	9,12	375,95	
	Изоляция (Н19)	0,4	6,58	70,94	1,06	0,63	74,74	3,65	150,39	
64.  Пакеты прошивные теплоизоляционные ппт-2 ручного способа изготовления (в обкладке из полотна иглопробивного стеклянного ипс-т-1000 или полотна стекловолокнистого холстопрошивного) марки 100, размером (190-2100 мм)х1 м, толщиной изоляции 30 мм	
102.	1/10-120-150-30	м3					408,64	28,77	437,41	
	Материал	0,412					168,36	11,85	180,21	
65.  Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия: цилиндрическая и плоская поверхность	
103.	Е26-22-1	10 М2 ПОКРЫТИЯ	12,61	134,22	10,03	5,13	0,8	0,06	145,11	
	Изоляция (Н19)	0,1	1,26	13,42	1	0,51	0,08	0,01	14,51	
66.  Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм	
104.	1/10-260-50-5/1	т.					3 688,08	181,45	3 869,53	
	Материал	0,00413					15,23	0,75	15,98	
67.  П0  ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ ВЕ2	
68.  Изоляция горячих поверхностей трубопроводов оберточными минераловатными или стекловатными изделиями	
105.	Е26-44-1	м3	16,44	177,34	2,65	1,57	186,84	9,12	375,95	
	Изоляция (Н19)	0,3	4,93	53,2	0,79	0,47	56,05	2,74	112,78	
69.  Пакеты прошивные теплоизоляционные ппт-2 ручного способа изготовления (в обкладке из полотна иглопробивного стеклянного ипс-т-1000 или полотна стекловолокнистого холстопрошивного) марки 100, размером (190-2100 мм)х1 м, толщиной изоляции 30 мм	
106.	1/10-120-150-30	м3					408,64	28,77	437,41	
	Материал	0,309					126,27	8,89	135,16	
70.  Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия: цилиндрическая и плоская поверхность	
107.	Е26-22-1	10 М2 ПОКРЫТИЯ	12,61	134,22	10,03	5,13	0,8	0,06	145,11	
	Изоляция (Н19)	0,08	1,01	10,74	0,8	0,41	0,06		11,6	
71.  Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм	
108.	1/10-260-50-5/1	т.					3 688,08	181,45	3 869,53	
	Материал	0,003304					12,19	0,6	12,79	
Итого  по  6;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №2 Отопление и вентиляция;  Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. вентиляция. изоляция воздуховодов	13,78	148,3	3,65	2,02	452,98	28,49	633,42	
(70)    Ж3-20-92  7;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №2 Отопление и вентиляция;  Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления	
72.  Пуск и регулировка	
109.	ЕТ1	РУБ	0,04	0,41					0,41	
	Сантехника (Н12)	1	0,04	0,41					0,41	
72.  Машины  к  расценке  "ЕТ1"  Пуск и регулировка	
110.	МЕТ1	РУБ			0,02	0,01			0,02	
	Сантехника (Н12)	1			0,02	0,01			0,02	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  7	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
Итого  по  7;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №2 Отопление и вентиляция;  Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение. другое. пуск и регулировка систем отопления	0,04	0,41	0,02	0,01	0	0	0,43	
(80)    Ж3-30-93  8;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №2 Отопление и вентиляция;  Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции	
73.  Пуск и регулировка	
111.	ЕТ2	РУБ	0,92	9,72					9,72	
	Сантехника (Н12)	1	0,92	9,72					9,72	
73.  Машины  к  расценке  "ЕТ2"  Пуск и регулировка	
112.	МЕТ2	РУБ			0,51	0,04			0,51	
	Сантехника (Н12)	1			0,51	0,04			0,51	
Итого  по  8;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №2 Отопление и вентиляция;  Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции	0,92	9,72	0,51	0,04	0	0	10,23	
(90)    Ж3-20  9;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №3 Система дымоудаления;  Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение	
4.  Прокладка дымоходов из стали  толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	
113.	Е20-3-1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	174,34	1 984,73	44,09	7,46	143,72	10,37	2 182,91	
	Сантехника (Н12)		1,24	13,3	0,3	0,05	0,96	0,07	14,63	
		0,0067								
5.  Прокладка дымоходов из стали  толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	
114.	Е20-3-1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	174,34	1 872,39	44,09	7,46	143,72	10,37	2 070,57	
	Сантехника (Н12)		2,42	26,03	0,61	0,1	2	0,14	28,78	
		0,0139								
6.  Труба одностенная с резинкой д110мм l=1000мм	
115.	3/1-30	шт.					91,96	5,1	97,06	
	Материал	1					91,96	5,1	97,06	
7.  Труба одностенная со штуцером для отбора проб и резинкой д 110мм l=1000мм	
116.	3/1-30	шт.					105,76	5,87	111,63	
	Материал	1					105,76	5,87	111,63	
8.  Труба одностенная с резинкой д 110мм l=500мм	
117.	3/1-30	шт.					59,34	3,29	62,63	
	Материал	1					59,34	3,29	62,63	
9.  Вычистка с заглушкой со сборником конденсата на квадратной плите двустенная д110/170мм	
118.	3/1-30	шт.					195,68	10,86	206,54	
	Материал	1					195,68	10,86	206,54	
10.  Труба двустенная (утепленная)  д=110/170мм l=1м	
119.	3/1-30	шт.					167,68	9,31	176,99	
	Материал	1					167,68	9,31	176,99	
11.  Колено одностенное 90 град с резинкой д=110мм	
120.	3/1-30	шт.					58,74	3,26	62	
	Материал	1					58,74	3,26	62	
12.  Насадка нижняя плоская д 110мм (переход на утепленную трубу)	
121.	3/1-30	шт.					48,6	2,7	51,3	
	Материал	1					48,6	2,7	51,3	
13.  Насадка верхняя двустенная (утепленная) д 110/170мм	
122.	3/1-30	шт.					89,92	4,99	94,91	
	Материал	1					89,92	4,99	94,91	
14.  Стягивающий хомут д 110мм	
123.	3/10-10	шт.					29,94	1,66	31,6	
	Материал	5					149,7	8,3	158	
15.  Стягивающий хомут д 170мм	
124.	3/10-10	шт.					32,82	1,82	34,64	
	Материал	3					98,46	5,46	103,92	
16.  Тройник двустенный (утепленный) 90 град д=110/170мм	
125.	3/1-30	шт.					181,62	10,08	191,7	
	Материал	1					181,62	10,08	191,7	
17.  Труба двустенная (утепленная) д 110/170 мм l=500мм на подрезку	
126.	3/1-30	шт.					84	4,66	88,66	
	Материал	1					84	4,66	88,66	
Итого  по  9;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №3 Система дымоудаления;  Здание - инженерное обеспечение. теплоснабжение и газоснабжение	3,66	39,33	0,91	0,15	1 334,42	74,09	1 448,75	
(100)    Ж3-30-93  10;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №3 Система дымоудаления;  Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции	
18.  Пуск и регулировка	
127.	ЕТ2	РУБ	0,18	1,97					1,97	
	Сантехника (Н12)	1	0,18	1,97					1,97	
18.  Машины  к  расценке  "ЕТ2"  Пуск и регулировка	
128.	МЕТ2	РУБ			0,05	0,01			0,05	
	Сантехника (Н12)	1			0,05	0,01			0,05	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  8	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
Итого  по  10;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №3 Система дымоудаления;  Здание - инженерное обеспечение. вентиляция и холодоснабжение. другое. пуск и регулировка систем вентиляции	0,18	1,97	0,05	0,01	0	0	2,02	
(110)    Ж2-90-20  11;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №4 Общестроительные работы;  Здание - строительная часть. другие элементы и конструкции.полы (ас-5)	
4.  П0  ТИП ПОЛА 1 (S=14,9 М2)	
5.  Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	
129.	Е13-73-4	100 м2	3,24	30,06					30,06	
	Стр-во (Н10)	0,149	0,48	4,48					4,48	
6.  Грунтовка адгезионная "бетоноконтакт"	
130.	1/10-230	Л					5,9	0,42	6,32	
	Материал	3,725					21,98	1,56	23,54	
7.  Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию (толщиной 40 мм)	
131.	Е11-11-11	100 м2	43,96	409,33	17,09	5,07	302,46	33,62	762,5	
	Стр-во (Н10)	0,149	6,55	60,99	2,55	0,76	45,07	5,01	113,62	
8.  Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11,е11-11-12	
132.	Е11-11-13	100 м2	1,42	49,03	6,34	4,42	287,15	32,64	375,16	
	Стр-во (Н10)	0,149	0,84	7,31	0,94	0,66	42,79	4,86	55,9	
9.  Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	
133.	Е11-15-7	100 М2 ПОКРЫТИЯ	80,04	916,4	32,06		23,97	1,44	973,87	
	Стр-во (Н10)	0,149	11,93	136,54	4,78		3,57	0,21	145,1	
10.  Устройство наливных полимерных покрытий полов с усилением кварцевым песком	
134.	Е11-80-1	100 м2	92,63	915,42	40,92		9,99	0,69	967,02	
	Стр-во (Н10)	0,149	13,8	136,4	6,1		1,49	0,1	144,09	
11.  Грунтовочная композиция "цемезит ур грунт"	
135.	1/10-230	кг.					10,68	0,75	11,43	
	Материал	8,94					95,48	6,71	102,19	
12.  Композиция "цемезит ур 35"	
136.	1/10-230	кг.					4,69	0,33	5,02	
	Материал	134,1					628,93	44,25	673,18	
13.  Песок сухой кварцевый (siо2-99%) фракции 0,4-0,8 мм	
137.	4/1-5-40-40-20/20	т.					104,78	7,38	112,16	
	Материал	0,0596					6,24	0,44	6,68	
14.  Композиция "цемезит ур пк"	
138.	1/10-230	кг.					9,91	0,7	10,61	
	Материал	17,88					177,19	12,52	189,71	
Итого  по  11;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №4 Общестроительные работы;  Здание - строительная часть. другие элементы и конструкции.полы (ас-5)	33,6	345,72	14,37	1,42	1 022,74	75,66	1 458,49	
(120)    Ж2-40-20  12;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №4 Общестроительные работы;  Здание - строительная часть.отделочные работы (ас-7)	
15.  П0  ЗАДЕЛКА ШВОВ	
16.  Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	
139.	Е53-34-15	100 м.	49,72	574,38	0,47	0,28			574,85	
	Стр-во (Н10)	0,041	2,04	23,55	0,02	0,01			23,57	
17.  Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	
140.	4/1-4-20-20-10-20/10	м3					118,82	13,51	132,33	
	Материал	0,00164					0,19	0,02	0,21	
18.  Вяжущие гипсовые г-5,г-6	
141.	1/10-230	кг.					0,26	0,02	0,28	
	Материал	0,246					0,06		0,06	
19.  П0  ПОТОЛОК	
20.  Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	
142.	Е15-315-1	100 м2	59,25	567,35	0,59	0,28	26,89	1,89	596,72	
	Стр-во (Н10)	0,144	8,53	81,7	0,08	0,04	3,87	0,27	85,92	
21.  Краска акриловая для внутренних работ	
143.	1/10-230	кг.					9,8	0,69	10,49	
	Материал	5,04					49,39	3,48	52,87	
22.  Грунтовка "лакрит"	
144.	1/10-230-15/200	кг.					2,41	0,39	2,8	
	Материал	2,592					6,25	1,01	7,26	
23.  Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая	
145.	1/10-230-60-40/10	кг.					1,1	0,08	1,18	
	Материал	15,84					17,42	1,27	18,69	
24.  П0  СТЕНЫ	
25.  Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	
146.	Е61-2-5	100 м2	130,88	1 362,45	14,98	8,84	269,39	18,96	1 665,78	
	Стр-во (Н10)	0,252	32,98	343,34	3,77	2,23	67,89	4,78	419,78	
26.  Грунтование внутренних поверхностей стен	
147.	Е13-73-2	100 м2	5,04	46,76					46,76	
	Стр-во (Н10)	0,502	2,53	23,47					23,47	
27.  Грунтовка адгезионная "бетоноконтакт"	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  9	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
148.	1/10-230	Л					5,9	0,42	6,32	
	Материал	12,55					74,05	5,27	79,32	
28.  Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов	
149.	Е26-130-1	100 м2	62,57	675,13	2,1		187,52	13	877,75	
	Стр-во (Н10)	0,502	31,41	338,92	1,05		94,14	6,53	440,64	
29.  Смесь клеевая сухая	
150.	1/10-230	кг.					0,87	0,06	0,93	
	Материал	301,2					262,04	18,07	280,11	
30.  Улучшенная отделка внутренних поверхностей стен защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) механизированным способом	
151.	Е15-283-2	100 м2	23,25	172,86	213,6	76,79			386,46	
	Стр-во (Н10)	0,502	11,67	86,78	107,23	38,55			194,01	
31.  Грунтовка "лакрит"	
152.	1/10-230-15/200	кг.					2,41	0,39	2,8	
	Материал	9,036					21,78	3,52	25,3	
32.  Декоративная штукатурка "шуба"	
153.	1/10-230	кг.					0,7	0,05	0,75	
	Материал	150,6					105,42	7,53	112,95	
33.  Вода	
154.	1/10-280-20/40	м3					1,75		1,75	
	Материал	0,01506					0,03		0,03	
34.  Улучшенная окраска рифленых поверхностей водоэмульсионными составами стен	
155.	Е15-273-1	100 м2	14,53	147,98			43,6	3,07	194,65	
	Стр-во (Н10)	0,502	7,29	74,29			21,89	1,54	97,72	
35.  Краска акриловая для внутренних работ	
156.	1/10-230	кг.					9,8	0,69	10,49	
	Материал	32,1782					315,35	22,2	337,55	
36.  П0  ОТКОСЫ	
37.  Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	
157.	Е15-65-1	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	205,55	2 078,29	23,24	13,72	15,43	1,75	2 118,71	
	Стр-во (Н10)		6,99	70,66	0,79	0,47	0,52	0,06	72,03	
		0,034								
38.  Растворы отделочные цементно-известковые состава 1:1:6	
158.	1/10-230	м3					122,45	8,62	131,07	
	Материал	0,1462					17,9	1,26	19,16	
39.  Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	
159.	Е26-96-1	100 м.	30,1	301,71	0,41	0,28	0,01		302,13	
	Стр-во (Н10)	0,246	7,41	74,22	0,1	0,07			74,32	
40.  Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм	
160.	1/10-230-55-20/160	м.					1,65	0,09	1,74	
	Материал	25,092					41,4	2,26	43,66	
41.  Цементно-клеевая смесь	
161.	1/10-230	т.					542,8	38,21	581,01	
	Материал	0,003542					1,92	0,14	2,06	
42.  Улучшенная отделка внутренних поверхностей стен защитно-отделочным составом фактурным (0,7 мм) механизированным способом	
162.	Е15-283-2	100 м2	23,25	172,86	213,6	76,79			386,46	
	Стр-во (Н10)	0,034	0,79	5,88	7,26	2,61			13,14	
43.  Грунтовка "лакрит"	
163.	1/10-230-15/200	кг.					2,41	0,39	2,8	
	Материал	0,612					1,47	0,24	1,71	
44.  Декоративная штукатурка "шуба"	
164.	1/10-230	кг.					0,7	0,05	0,75	
	Материал	10,2					7,14	0,51	7,65	
45.  Вода	
165.	1/10-280-20/40	м3					1,75		1,75	
	Материал	0,00102							0	
46.  Улучшенная окраска рифленых поверхностей водоэмульсионными составами стен	
166.	Е15-273-1	100 м2	14,53	147,98			43,6	3,07	194,65	
	Стр-во (Н10)	0,034	0,49	5,03			1,48	0,1	6,61	
47.  Краска акриловая для внутренних работ	
167.	1/10-230	кг.					9,8	0,69	10,49	
	Материал	2,1794					21,36	1,5	22,86	
Итого  по  12;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №4 Общестроительные работы;  Здание - строительная часть.отделочные работы (ас-7)	112,13	1 127,84	120,3	43,98	1 132,96	81,56	2 462,66	
(130)    Ж2-30-50  13;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №4 Общестроительные работы;  Здание - строительная часть. наружные стены. проемы	
48.  Установка однопольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей в проемы бетонных стен при площади дверного блока до 3,0 м2	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  10	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
168.	Е9-344-1	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБМЕРУ	122	1 128,99	35,35	4,13	73,69	5,17	1 243,2	
	Металл. (Н11)		4,88	45,16	1,41	0,17	2,95	0,21	49,73	
		0,04								
49.  Блок дверной наружный стальной , глухой дн с г 20-10 л п ут	
169.	2/20-20	шт.					1 575	77,49	1 652,49	
	Материал	2					3 150	154,98	3 304,98	
50.  Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной	
170.	Е10-116-1	100 м.	13,13	121,82			226,66	15,96	364,44	
	Стр-во (Н10)	0,12	1,58	14,62			27,2	1,92	43,74	
51.  Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 1 м2	
171.	Е10-100-1	100 м2	223,94	2 416,31	12,63				2 428,94	
	Стр-во (Н10)	0,003	0,67	7,25	0,04				7,29	
52.  Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	
172.	Е10-100-2	100 м2	118,82	1 282,07	6,58		25,81	1,81	1 316,27	
	Стр-во (Н10)	0,036	4,28	46,15	0,24		0,93	0,07	47,39	
53.  Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп 10 660-460 сп1 о	
173.	2/40-10-10-15	м2					580	82,01	662,01	
	Материал	0,3					174	24,6	198,6	
54.  Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп 10 1860-960 с п/о	
174.	2/40-10-10-20	м2					550	38,72	588,72	
	Материал	1,8					990	69,7	1 059,7	
55.  Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп 10 1860-960  с  г	
175.	2/40-10	м2					550	38,72	588,72	
	Материал	1,8					990	69,7	1 059,7	
56.  Дюбель металлический рамный 10 х 152	
176.	1/10-240-30-45/13	1000 ШТ.					443,21	31,2	474,41	
	Материал	0,022					9,75	0,69	10,44	
57.  Анкерная пластина	
177.	2/20-110	шт.					0,34	0,02	0,36	
	Материал	5					1,7	0,1	1,8	
58.  Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м	
178.	Е10-103-1	100 м.	13,03	130,74			582,41	41,8	754,95	
	Стр-во (Н10)	0,135	1,76	17,65			78,63	5,64	101,92	
59.  П0  ПРОЧИЕ РАБОТЫ (АС-5)	
60.  Пробивка отверстий	
179.	Е46-27-3	м3	17,89	123,41	172,51	59,87			295,92	
	Стр-во (Н10)	0,02	0,36	2,47	3,45	1,2			5,92	
61.  П0  УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧКИ ПР1 (АС-6)	
62.  Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	
180.	Е46-74-1	100 м.	14,3	141,32	9,45				150,77	
	Стр-во (Н10)	0,04	0,57	5,65	0,38				6,03	
63.  Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона	
181.	1/10-170-2/30	шт.					3,29	0,23	3,52	
	Материал	0,1					0,33	0,02	0,35	
64.  Стесывание неровностей внутренней поверхности кирпичных стен	
182.	Е53-25-10	100 м2	399	4 003,41	33,48				4 036,89	
	Стр-во (Н10)	0,01	3,99	40,03	0,33				40,36	
65.  Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	
183.	Е53-33-1	т.	168,48	1 689,43	59,22	25,54	90,51	6,37	1 845,53	
	Стр-во (Н10)	0,0323	5,44	54,57	1,91	0,82	2,92	0,21	59,61	
66.  Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	
184.	2/10-35/30	т.					14 311,43	704,12	15 015,55	
	Материал	0,0323					462,26	22,74	485	
67.  Шпилька резьбовая м16 l=450 мм	
185.	1/10-240-50-15	шт.					1,69	0,24	1,93	
	Материал	4					6,76	0,96	7,72	
68.  Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 16-18 мм	
186.	1/10-240-20/54	т.					5 454	383,96	5 837,96	
	Материал	0,00032					1,75	0,12	1,87	
69.  Шайба диаметром 16 мм	
187.	1/10-240-50-16	кг.					9,14	1,29	10,43	
	Материал	0,08					0,73	0,1	0,83	
70.  Бетоны тяжелые с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса с20/25 (в25)	
188.	4/1-4-10-20-20/110	м3					191,08	21,73	212,81	
	Материал	0,05					9,55	1,09	10,64	
71.  Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	
189.	4/1-4-20-20-10-20/10	м3					118,82	13,51	132,33	
	Материал	0,05					5,94	0,68	6,62	
72.  Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 380 мм	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  11	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
190.	Е46-67-3	100 ОТВЕРСТИЙ	11,33	113,68	5,7				119,38	
	Стр-во (Н10)	0,04	0,45	4,55	0,23				4,78	
73.  Сверла с sds рlus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 450 мм	
191.	1/10-170-10/235	шт.					66	4,65	70,65	
	Материал	0,1012					6,68	0,47	7,15	
74.  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (за 2 раза)	
192.	Е13-26-6	100 м2	4,39	47,15	1,97	0,18	106,77	7,51	163,4	
	Стр-во (Н10)	0,026	0,11	1,23	0,05		2,78	0,2	4,26	
Итого  по  13;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №4 Общестроительные работы;  Здание - строительная часть. наружные стены. проемы	24,09	239,33	8,04	2,19	5 924,86	354,2	6 526,43	
(140)    Ж2-30-30  14;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №4 Общестроительные работы;  Здание - строительная часть. наружные стены. отделочные работы	
75.  Устройство каркаса под облицовку металлопрофилем	
193.	Е15-373-1	100 М2 ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	128,2	1 323,8	20,62	1,56	125,85	8,85	1 479,12	
	Стр-во (Н10)		66,02	681,76	10,62	0,8	64,81	4,56	761,75	
		0,515								
76.  Кронштейн крепежный усиленный 50 х 80 (оцинкованная сталь )	
194.	1/10-240-38	шт.					1,24	0,09	1,33	
	Материал	140					173,6	12,6	186,2	
77.  Горизонтальные направляющие кпг-60х44х3000	
195.	2/20-110	м.					5,84	0,41	6,25	
	Материал	90					525,6	36,9	562,5	
78.  Анкерный болт нdr-н 10х160	
196.	1/10-280	шт.					3,6	0,25	3,85	
	Материал	140					504	35	539	
79.  Заклепки вытяжные 4.0 х 8 мм стальные, оцинкованные	
197.	1/10-240-35/67	100 ШТ.					4,37	0,62	4,99	
	Материал	2,8					12,24	1,74	13,98	
80.  Заклёпка стальная с втулкой с окрашенной головкой	
198.	2/20-110	шт.					0,06	0,01	0,07	
	Материал	260					15,6	2,6	18,2	
81.  Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм	
199.	1/10-240-55-20/80	1000 ШТ.					109,2	7,69	116,89	
	Материал	0,725					79,17	5,58	84,75	
82.  Дюбель распорный 6х60 мм	
200.	1/10-240-30-30	100 шт.					5,39	0,76	6,15	
	Материал	0,27					1,46	0,21	1,67	
83.  Монтаж стен из профилированного листа при высоте до 30 м	
201.	Е9-78-1	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	113,63	738,38	1 933,55	511,52	1,77	0,12	2 673,82	
	Металл. (Н11)		58,52	380,27	995,78	263,43	0,91	0,06	1 377,02	
		0,515								
84.  Профилированный лист стальной типа с-21-1000, мп-35-1035, нс-35-1000 толщиной 0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм	
202.	1/10-115-20-15/151	м2					34,13	2,4	36,53	
	Материал	64,93					2 216,06	155,83	2 371,89	
85.  Резка стального профилированного настила	
203.	Е9-52-1	М РЕЗА	0,41	4,97	0,07		3,06	0,22	8,32	
	Металл. (Н11)	31,5	12,91	156,55	2,21		96,39	6,93	262,08	
86.  Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	
204.	Е12-10-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	112,75	1 131,29					1 131,29	
	Стр-во (Н10)	0,1364	15,38	154,31					154,31	
87.  Фасонные элементы	
205.	2/20-110	м2					42	2,96	44,96	
	Материал	13,64					572,88	40,37	613,25	
88.  Костыль (оц. сталь 40х2 мм полоса)	
206.	2/20-110	м.					10,79	0,76	11,55	
	Материал	27,58					297,59	20,96	318,55	
89.  Установка планок углов внутреннего и наружного	
207.	Е9-520-2	100 м.	55,02	552,05	3,94		155,27	10,98	722,24	
	Металл. (Н11)	0,36	19,81	198,74	1,42		55,9	3,95	260,01	
90.  Планка угла наружного пун-115х115х2000	
208.	2/20-110	шт.					22,61	1,59	24,2	
	Материал	18					406,98	28,62	435,6	
Итого  по  14;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №4 Общестроительные работы;  Здание - строительная часть. наружные стены. отделочные работы	172,64	1 571,63	1 010,03	264,23	5 023,19	355,91	7 960,76	
(150)    Ж2-70-10-40  15;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №4 Общестроительные работы;  Здание - строительная часть.кровли.кровли - строительные конструкции.рулонные.	
91.  П0  УЗЕЛ 1	
92.  Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном (керамзитобетоном)	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  12	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
209.	Е12-14-1	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	4,59	37,76	23,47	6,19			61,23	
	Стр-во (Н10)	2	9,18	75,52	46,94	12,38			122,46	
93.  Бсг керамзитобетон п2 lс8/9 f100 w2	
210.	1/10-120	м3					164	18,65	182,65	
	Материал	2,08					341,12	38,79	379,91	
94.  Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 30 мм -толщ.20мм	
211.	Е12-91-1	100 м2	51,19	324,63	19,06	11,79	263,73	29,3	636,72	
	Стр-во (Н10)	0,401	13,68	130,18	7,64	4,73	105,76	11,75	255,33	
95.  Огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную -за 2 раза	
212.	Е12-116-1	100 м2	4,63	42,87	0,45	0,09			43,32	
	Стр-во (Н10)	0,326	1,51	13,98	0,15	0,03			14,13	
96.  Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (мбпх), холодная	
213.	1/10-130-5/73	т.					4 176	293,99	4 469,99	
	Материал	0,0163					68,07	4,79	72,86	
97.  Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из наплавляемых рулонных материалов	
214.	Е12-15-3010	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,87	83,4	22,06	10,05	8,85	0,6	114,91	
	Стр-во (Н10)		1,45	13,59	3,6	1,64	1,44	0,1	18,73	
		0,163								
98.  Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый "кровляэласт", марка г-пх-бэ-пп/пп-3,5 кг	
215.	1/10-115-5	м2					10,27	0,72	10,99	
	Материал	17,93					184,14	12,91	197,05	
99.  Утепление покрытий плитами минераловатными насухо в один слой толщиной 10 см при подаче изделий к месту производства работ краном	
216.	Е12-13-8	100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	22,09	218,03	20,21	4,7			238,24	
	Стр-во (Н10)		3,6	35,54	3,29	0,77			38,83	
		0,163								
100.  Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты птм стб 1995-2009-т5-ds(тн)1-сs(10)60-тr15-рl(5)800-ws1 (плотность 160 кг/м3) белтеп марки руф 60	
217.	1/10-120-10-10	м3					315,29	44,58	359,87	
	Материал	2					630,58	89,16	719,74	
101.  Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки	
218.	Е12-15-306	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8,87	83,4	23,41	10,05	193,43	13,88	314,12	
	Стр-во (Н10)		1,45	13,59	3,82	1,64	31,53	2,26	51,2	
		0,163								
102.  Устройство выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40 мм	
219.	Е12-91-3	100 м2	57,61	543,74	37,56	23,85	520,34	58,14	1 159,78	
	Стр-во (Н10)	0,163	9,39	88,63	6,12	3,89	84,82	9,48	189,05	
103.  Сетка проволочная д4 с размером ячеек 100х100	
220.	2/20-110	кг.					1,6	0,11	1,71	
	Материал	24,45					39,12	2,69	41,81	
104.  Огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную -за 2 раза	
221.	Е12-116-1	100 м2	4,63	42,87	0,45	0,09			43,32	
	Стр-во (Н10)	0,326	1,51	13,98	0,15	0,03			14,13	
105.  Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (мбпх), холодная	
222.	1/10-130-5/73	т.					4 176	293,99	4 469,99	
	Материал	0,0163					68,07	4,79	72,86	
106.  Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных	
223.	Е12-105-1	100 м2	18,23	166,64	6,26	2,49	102,45	6,96	282,31	
	Стр-во (Н10)	0,163	2,97	27,16	1,02	0,41	16,7	1,13	46,01	
107.  Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "биполикрин", к-ст-бэ-к/пп-5.0 кг	
224.	1/10-115-5/425	м2					7,4	0,52	7,92	
	Материал	20,7825					153,79	10,81	164,6	
108.  Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "биполикрин", к-ст-бэ-пп/пп-3.5 кг	
225.	1/10-115-5/395	м2					5,99	0,42	6,41	
	Материал	19,071					114,24	8,01	122,25	
109.  П0  УЗЕЛ 2	
110.  Устройство покрытий парапетов из готовых элементов	
226.	Е12-114-1	100 М2 ПОКРЫТИЯ	89,13	825,4	14,84	1,57	15,22	1,07	856,53	
	Стр-во (Н10)	0,09	8,03	74,29	1,34	0,14	1,37	0,1	77,1	
111.  Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	
227.	2/10-35/30	т.					14 311,43	704,12	15 015,55	
	Материал	0,01932					276,5	13,6	290,1	
112.  Фальцевая кровля п-фкс-490/0,5-лкпц-пэ-сэ	
228.	1/10-260-50-5	т.					3 688,08	223,87	3 911,95	
	Материал	0,035325					130,28	7,91	138,19	
113.  Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 80 мм	
229.	1/10-240-30-50/30	100 ШТ.					7,57	0,53	8,1	
	Материал	0,46					3,48	0,24	3,72	
114.  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  13	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
230.	Е13-16-6	100 м2	6,31	74,79	3,2	0,18	52,36	3,69	134,04	
	Стр-во (Н10)	0,0074	0,05	0,55	0,02		0,39	0,03	0,99	
115.  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 -за 2 раза	
231.	Е13-26-6	100 м2	4,39	47,15	1,97	0,18	106,77	7,51	163,4	
	Стр-во (Н10)	0,0148	0,06	0,7	0,03		1,58	0,11	2,42	
116.  Устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 250 мм -высота 360 мм	
232.	Е12-109-3	100 м.	36,98	337,17	13,27	5,89	318,48	22,09	691,01	
	Стр-во (Н10)	0,125	4,62	42,15	1,66	0,74	39,81	2,76	86,38	
117.  Добавлять (или исключать) на каждые 100 мм изменения высоты парапета: к нормам е12-109-1 - е12-109-4	
233.	Е12-109-5	100 м.	1,45	100,21	14,1	7,37	216,74	15,18	346,23	
	Стр-во (Н10)	-0,125	-1,45	-12,53	-1,76	-0,92	-27,09	-1,9	-43,28	
118.  Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "биполикрин", к-ст-бэ-к/пп-5.0 кг	
234.	1/10-115-5/425	м2					7,4	0,52	7,92	
	Материал	12					88,8	6,24	95,04	
119.  Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "биполикрин", к-ст-бэ-пп/пп-3.5 кг	
235.	1/10-115-5/395	м2					5,99	0,42	6,41	
	Материал	5					29,95	2,1	32,05	
120.  Бензин-растворитель	
236.	1/10-230-50-15/11	т.					4 857,45	957	5 814,45	
	Материал	0,003					14,57	2,87	17,44	
121.  Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню   (парапеты) -см. п.5 ас-7	
237.	Е15-51-1	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	74,22	754,01	51,49	30,98	0,61		806,11	
	Стр-во (Н10)		1,85	18,85	1,29	0,77	0,02		20,16	
		0,025								
122.  Растворы отделочные цементно-известковые состава 1:1:6	
238.	1/10-230	м3					122,45	8,62	131,07	
	Материал	0,04725					5,79	0,41	6,2	
123.  Огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную -за 2 раза	
239.	Е12-116-1	100 м2	4,63	42,87	0,45	0,09			43,32	
	Стр-во (Н10)	0,025	0,12	1,07	0,01				1,08	
124.  Праймер битумный	
240.	1/10-130-5	т.					4 176	590,49	4 766,49	
	Материал	0,002					8,35	1,18	9,53	
125.  П0  УЗЕЛ 3	
126.  Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (капельник)	
241.	Е12-121-1	100 м.	42,5	323,7	922,77	163,25	0,43	0,03	1 246,93	
	Стр-во (Н10)	0,04	1,7	12,95	36,91	6,53	0,02		49,88	
127.  Лист стали толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм	
242.	1/10-115-20-15	м2					23,94	1,69	25,63	
	Материал	1,134					27,15	1,92	29,07	
128.  Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 80 мм	
243.	1/10-240-30-50/30	100 ШТ.					7,57	0,53	8,1	
	Материал	0,16					1,21	0,08	1,29	
129.  Устройство дополнительного слоя водоизоляционного ковра	
244.	Е12-110-1	100 м.	8,88	81,37	2,64	1,01	44,06	2,99	131,06	
	Стр-во (Н10)	0,04	0,35	3,25	0,11	0,04	1,76	0,12	5,24	
130.  Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "биполикрин", к-ст-бэ-пп/пп-3.0 кг	
245.	1/10-115-5/385	м2					5,87	0,41	6,28	
	Материал	4,4					25,83	1,8	27,63	
131.  П0  УЗЕЛ 4	
132.  Устройство примыканий из наплавляемых рулонных материалов к стальным патрубкам при пропуске труб через кровлю	
246.	Е12-111-1	шт.	0,56	5,1	0,18	0,09	1,87	0,13	7,28	
	Стр-во (Н10)	3	1,68	15,3	0,54	0,27	5,61	0,39	21,84	
133.  Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "биполикрин", к-ст-бэ-к/пп-5.0 кг	
247.	1/10-115-5/425	м2					7,4	0,52	7,92	
	Материал	4,5					33,3	2,34	35,64	
134.  Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "биполикрин", к-пх-бэ-пп/пп-3.5 кг	
248.	1/10-115-5/445	м2					6,59	0,46	7,05	
	Материал	3					19,77	1,38	21,15	
135.  Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,55 мм	
249.	1/10-260-50-5	т.					3 441,91	208,92	3 650,83	
	Материал	0,00406					13,97	0,85	14,82	
136.  Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	
250.	2/10-35/30	т.					14 311,43	704,12	15 015,55	
	Материал	0,00154					22,04	1,08	23,12	
137.  Болты строительные с гайками и шайбами	
251.	1/10-240-10-10/130	т.					6 003,62	422,65	6 426,27	
	Материал	0,00012					0,72	0,05	0,77	
138.  Изоляция мест прохода трубопроводов через перекрытие асбестовым шнуром (прим.п.12 лист ас-8)	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  14	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
252.	Е45-50-1	100 КГ АСБЕСТОВОГО ШНУРА	19,03	190,94			1 390,55	97,9	1 679,39	
	Стр-во (Н10)		0,84	8,4			61,18	4,31	73,89	
		0,044								
139.  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021	
253.	Е13-16-6	100 м2	6,31	74,79	3,2	0,18	52,36	3,69	134,04	
	Стр-во (Н10)	0,0283	0,18	2,12	0,09	0,01	1,48	0,1	3,79	
140.  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (за 2 раза)	
254.	Е13-26-6	100 м2	4,39	47,15	1,97	0,18	106,77	7,51	163,4	
	Стр-во (Н10)	0,0566	0,25	2,67	0,11	0,01	6,04	0,43	9,25	
141.  П0  ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АС-7)	
142.  Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	
255.	Е12-124-1	100 м.	45,6	334,49	195,79	134,47	110,9	7,8	648,98	
	Стр-во (Н10)	0,05	2,28	16,72	9,79	6,72	5,55	0,39	32,45	
143.  Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,7 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 125 мм	
256.	1/10-115-30-25	м.					11,09	1,57	12,66	
	Материал	5,25					58,22	8,24	66,46	
144.  Заглушка желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,7 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 125 мм	
257.	1/10-115-30-30	шт.					1,39	0,2	1,59	
	Материал	2					2,78	0,4	3,18	
145.  Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,7 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 125 мм	
258.	1/10-115-30-35	шт.					6,37	0,9	7,27	
	Материал	7					44,59	6,3	50,89	
146.  Угол желоба наружный, толщиной 0,7 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 125 мм	
259.	1/10-115-30-45	шт.					10	0,7	10,7	
	Материал	2					20	1,4	21,4	
147.  Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,7 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 125 мм	
260.	1/10-115-30-45	шт.					15,32	2,17	17,49	
	Материал	2					30,64	4,34	34,98	
148.  Установка водосточных труб для кровли	
261.	Е12-125-1	100 м.	65,1	558,92	178,78	122,49	20,63	1,46	759,79	
	Стр-во (Н10)	0,075	4,88	41,92	13,41	9,19	1,55	0,11	56,99	
149.  Труба водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,7 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 100 мм	
262.	1/10-115-30-5	м.					18,31	2,59	20,9	
	Материал	7,575					138,7	19,62	158,32	
150.  Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,7 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 100 мм	
263.	1/10-115-30-10	шт.					4,92	0,7	5,62	
	Материал	8					39,36	5,6	44,96	
151.  Отмет трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,7 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 100 мм	
264.	1/10-115-30-20	шт.					8,06	1,14	9,2	
	Материал	2					16,12	2,28	18,4	
152.  Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного	
265.	Е8-6-1	М3 КЛАДКИ	6	52,55	30,53	7,48	180,46	18,12	281,66	
	Стр-во (Н10)	0,25	1,5	13,14	7,63	1,87	45,12	4,53	70,42	
Итого  по  15;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №4 Общестроительные работы;  Здание - строительная часть.кровли.кровли - строительные конструкции.рулонные.	71,68	653,72	143,91	50,89	3 035,89	300,38	4 133,9	
(160)    Ж2-90-50  16;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №4 Общестроительные работы;  Здание - строительная часть.другие элементы и конструкции.отмостка.	
153.  П0  ОТМОСТКА (АС-11)	
154.  Устройство песчаного основания под фундаменты	
266.	Е8-3-1	М3 ОСНОВАНИЯ	1,06	9,09	1,63	0,74	11,26	14,54	36,52	
	Стр-во (Н10)	8	8,48	72,72	13,04	5,92	90,08	116,32	292,16	
155.  Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	
267.	Е27-253-1	100 м2	135,7	1 334,84	55,67	7,86	352,63	24,75	1 767,89	
	Стр-во (Н10)	0,165	22,39	220,25	9,19	1,3	58,18	4,08	291,7	
156.  Плиты тротуарные, мелкоразмерные, серые, толщиной 60 мм, из бетона м300	
268.	4/1-7-20-10-10/10	м2					22,9	1,7	24,6	
	Материал	16,83					385,41	28,61	414,02	
157.  Гидроизоляция стен,фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой из рубероида  (материал г-пх-бэ-пп/пп-4.5)	
269.	Е8-4-2	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	17,16	151,62	32,65	14,59	303,69	31,27	519,23	
	Стр-во (Н10)		3,26	28,81	6,2	2,77	57,7	5,94	98,65	
		0,19								
158.  Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый техноэласт г-пх-бэ-пп/пп-4.5 кг	
270.	1/10-115-5/96	м2					10,66	0,75	11,41	
	Материал	20,9					222,79	15,67	238,46	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  15	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
159.  Устройство гидро-пароизоляции поверхностей стен в 1 слой толщиной 1,5 мм	
271.	Е13-74-1	100 м2	13,55	142,1	0,62				142,72	
	Стр-во (Н10)	0,078	1,06	11,08	0,05				11,13	
160.  Гидроизоляция  гс-51	
272.	1/10-280	кг.					1,9	0,13	2,03	
	Материал	14,04					26,68	1,83	28,51	
161.  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	
273.	Е27-34-2	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	76,83	740,37	41,76	9,72	51,31	3,92	837,36	
	Стр-во (Н10)	0,24	18,44	177,69	10,02	2,33	12,31	0,94	200,96	
162.  Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса с16/20, f50-f100, w4	
274.	4/1-4-10-20-70/1040	м3					180,17	20,49	200,66	
	Материал	1,152					207,56	23,6	231,16	
163.  Камень бортовой брт100.20.8 серия б3.020.1-1.99 вып.1	
275.	4/2-2-1-10/16	шт.					7,33	0,55	7,88	
	Материал	24					175,92	13,2	189,12	
164.  П0  ПРОЧИЕ РАБОТЫ (АС-10)	
165.  Очистка щетками -свечи	
276.	Е13-44-7	м2	0,39	3,91					3,91	
	Стр-во (Н10)	1,5	0,58	5,87					5,87	
166.  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (свечи за 2 раза)	
277.	Е13-16-6	100 м2	6,31	74,79	3,2	0,18	52,36	3,69	134,04	
	Стр-во (Н10)	0,03	0,19	2,24	0,1	0,01	1,57	0,11	4,02	
167.  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 -за 2 раза ( свечи)	
278.	Е13-26-6	100 м2	4,39	47,15	1,97	0,18	106,77	7,51	163,4	
	Стр-во (Н10)	0,03	0,13	1,41	0,06	0,01	3,2	0,23	4,9	
Итого  по  16;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №4 Общестроительные работы;  Здание - строительная часть.другие элементы и конструкции.отмостка.	54,53	520,07	38,66	12,34	1 241,4	210,53	2 010,66	
(170)    Ж3-40-90-9  17;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.другое.демонтаж.	
4.  Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 600х600мм -демонтаж щур	
279.	Ц8-572-3	шт.	2,43	7,89	1,95	0,43			9,84	
	Электрика (Н16)	1	0,73	7,89	1,95	0,43			9,84	
5.  Демонтаж шкафа телемеханики	
280.	Ц11-168-1	10 ШТ.	56,49	471,23	16,42	3,32			487,65	
	Оборуд. (Н15)	0,1	4,52	47,12	1,64	0,33			48,76	
6.  Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а -демонтаж	
281.	Ц8-526-1	шт.	1,56	5,26	0,04	0,01			5,3	
	Электрика (Н16)	2	0,94	10,52	0,08	0,02			10,6	
7.  Демонтаж светильников с лампами накаливания	
282.	Е67-7-3	100 ШТ.	6,38	63,41	0,94	0,55			64,35	
	Электрика (Н16)	0,01	0,06	0,63	0,01	0,01			0,64	
8.  Светильники светодиодные,крепление на распорные дюбеля (с последующим монтажом)	
283.	Ц8-913-1	100 ШТ.	89,13	747,75	5,36				753,11	
	Электрика (Н16)	0,01	0,71	7,48	0,05				7,53	
9.  Демонтаж конструкции металлической (в т.ч. молниеотвод)	
284.	Ц8-88-3	т.	64,23	207,5	35,95	7,89			243,45	
	Электрика (Н16)	0,28	5,39	58,1	10,07	2,21			68,17	
10.  Демонтаж кабеля	
285.	Е67-6-1	100 м.	9,66	96,72	0,31	0,18			97,03	
	Электрика (Н16)	0,21	2,02	20,31	0,07	0,04			20,38	
11.  Демонтаж электросчетчиков	
286.	Е67-7-6	100 ШТ.	27,56	275,02	2,34	1,38			277,36	
	Электрика (Н16)	0,01	0,27	2,75	0,02	0,01			2,77	
12.  Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах,коробах	
287.	Ц8-912-1	100 м.	15,22	119,84	13,01	3,01			132,85	
	Электрика (Н16)	0,06	0,73	7,19	0,78	0,18			7,97	
13.  Демонтаж стальных труб диаметром до 40 мм, проложенных на скобах	
288.	Е67-5-6	100 м.	29,66	294,89	4,84	2,49	1,82	0,13	301,68	
	Электрика (Н16)	0,06	1,78	17,69	0,29	0,15	0,11	0,01	18,1	
14.  П0  МАТЕРИАЛЫ ОТ ДЕМОНТАЖА,НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОВТОРНО, ПЕРЕДАЮТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА	
Итого  по  17;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.другое.демонтаж.	17,15	179,68	14,96	3,38	0,11	0,01	194,76	
(180)    Ж3-40-22  18;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.электрооборудование.	
15.  Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 600х600мм	
289.	Ц8-572-3	шт.	2,43	26,31	9,61	1,43	2,52	0,18	38,62	
	Электрика (Н16)	1	2,43	26,31	9,61	1,43	2,52	0,18	38,62	
16.  Щит с монтажной панелью антивандальный полиэстеровый щур 6х4х2 1мп/2м/по/б  iр-54	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  16	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
290.	5/30-30	шт.					340	16,35	356,35	
	Материал	1					340	16,35	356,35	
17.  Выключатель автоматический iн=16а  1р	
291.	5/30-30	шт.					16,71	0,8	17,51	
	Материал	1					16,71	0,8	17,51	
18.  Выключатель автоматический iн=10а 1р тип с	
292.	5/30-30	шт.					16,56	0,8	17,36	
	Материал	3					49,68	2,4	52,08	
19.  Выключатель автоматический  iн= 6а 1р	
293.	5/30-30	шт.					19,43	0,93	20,36	
	Материал	2					38,86	1,86	40,72	
20.  Дифференциальный автомат iн=10а, 30ма, 2р	
294.	5/30-30	шт.					158,4	7,62	166,02	
	Материал	1					158,4	7,62	166,02	
21.  Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а	
295.	Ц8-526-1	шт.	1,56	17,52	0,79	0,03	14,76	0,78	33,85	
	Электрика (Н16)	7	10,92	122,64	5,53	0,21	103,32	5,46	236,95	
22.  Устройство защиты от импульсных перенапряжений тип опс1-в+с	
296.	С552-УЗ-1	шт.					175,24	3,5	178,74	
	Оборудование	2					350,48	7	357,48	
23.  Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	
297.	Ц11-31-1	шт.	0,52	5,9			0,24	0,02	6,16	
	Оборуд. (Н15)	2	1,04	11,8			0,48	0,04	12,32	
24.  Шина n, ре на din-рейку	
298.	5/20-30	шт.					6,25	0,3	6,55	
	Материал	2					12,5	0,6	13,1	
25.  Din-рейка	
299.	5/20-30	шт.					1,6	0,08	1,68	
	Материал	2					3,2	0,16	3,36	
26.  Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях	
300.	Ц10-1-12	РАМКА	0,07	0,68					0,68	
	Оборуд. (Н15)	2	0,14	1,36					1,36	
27.  Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	
301.	Ц8-600-1	шт.	0,35	3,86	0,45	0,1	0,14	0,01	4,46	
	Электрика (Н16)	1	0,35	3,86	0,45	0,1	0,14	0,01	4,46	
28.  Счетчик однофазный активной энергии тип се208вy s7.145.1.jрr/uкvflz	
302.	5/30-30-4	шт.					260	12,51	272,51	
	Материал	1					260	12,51	272,51	
29.  Ящик с разделительным трансформатором	
303.	Ц8-603-1	шт.	1,35	15,08	1,31	0,26	1,04	0,06	17,49	
	Электрика (Н16)	1	1,35	15,08	1,31	0,26	1,04	0,06	17,49	
30.  Ящик с понижающим трансформатором типа ятпр-220/12	
304.	5/30-30-4-10	шт.					98,78	5,66	104,44	
	Материал	1					98,78	5,66	104,44	
31.  Шкаф телеметрии -ранее демонтированный	
305.	Ц11-168-1	10 ШТ.	56,49	589,04	24,29	4,15	38,62	2,59	654,54	
	Оборуд. (Н15)	0,1	5,65	58,9	2,43	0,42	3,86	0,26	65,45	
32.  Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	
306.	Ц8-591-8	100 ШТ.	40,17	455,5	5,11		112,75	6,14	579,5	
	Электрика (Н16)	0,01	0,4	4,55	0,05		1,13	0,06	5,79	
33.  Розетка одноместная открытой установки на din-рейку  на ток 16а iр21 (тип ас30-111)	
307.	5/30-30-4-1	шт.					11,07	0,53	11,6	
	Материал	1					11,07	0,53	11,6	
34.  Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а	
308.	Ц8-526-1	шт.	1,56	17,52	0,79	0,03	14,77	0,78	33,86	
	Электрика (Н16)	2	3,12	35,04	1,58	0,06	29,54	1,56	67,72	
35.  Выключатель одноклавишный брызгозащищенный скрытой установки на ток 10а, iр54	
309.	5/30-30-4-1-1	шт.					6,4	0,37	6,77	
	Материал	2					12,8	0,74	13,54	
36.  Бокс для опломбировки модульного оборудования бом 1/2	
310.	5/20-40	шт.					2,6	0,13	2,73	
	Материал	1					2,6	0,13	2,73	
37.  Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	
311.	Ц10-901-13	100 ШТ.	6,18	64,81			0,9	0,06	65,77	
	Электрика (Н16)	0,01	0,06	0,65			0,01		0,66	
Итого  по  18;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.электрооборудование.	25,46	280,19	20,96	2,48	1 146,64	56,99	1 504,78	
Оборудование					350,48	7		
(190)    Ж3-40-22  19;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.электрооборудование. освещение	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  17	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
38.  Светильники светодиодные,крепление на распорные дюбеля (в т.числе 1шт из демонтажа)	
312.	Ц8-913-1	100 ШТ.	89,13	934,69	15,9		273,13	13,24	1 236,96	
	Электрика (Н16)	0,02	1,78	18,69	0,32		5,46	0,26	24,73	
39.  Светильник светодиодный 40 вт взрывозащищенный тип ссдв3 "бриз"	
313.	5/30-30	шт.					396	19,05	415,05	
	Материал	1					396	19,05	415,05	
40.  Светильник переносной iр54	
314.	5/30-30	шт.					91,26	4,39	95,65	
	Материал	1					91,26	4,39	95,65	
41.  Лампа светодиодная 12в, 10вт	
315.	5/30-30	шт.					13,43	0,65	14,08	
	Материал	1					13,43	0,65	14,08	
42.  Лампа светодиодная 230в, 40вт, е27	
316.	5/30-30	шт.					14,55	0,7	15,25	
	Материал	1					14,55	0,7	15,25	
Итого  по  19;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.электрооборудование. освещение	1,78	18,69	0,32	0	520,7	25,05	564,76	
(200)    Ж3-40-22  20;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.электрооборудование.	
43.  Коробка ответвительная для открытой проводки iр44	
317.	5/20-10-8	шт.					8,3	0,4	8,7	
	Материал	2					16,6	0,8	17,4	
44.  Конструкция металлическая	
318.	Ц8-88-3	т.	66,26	691,67	252,55	51,62	250,55	17,62	1 212,39	
	Электрика (Н16)	0,025	1,66	17,29	6,31	1,29	6,26	0,44	30,3	
45.  Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг	
319.	1/10-260-500-5/5	т.					6 720	330,62	7 050,62	
	Материал	0,025					168	8,27	176,27	
46.  Кабель-каналы пвх,сечение до 25х25 мм	
320.	Ц8-423-2	100 м.	16,81	181,38	1,59		129,6	8,3	320,87	
	Электрика (Н16)	0,0291	0,49	5,28	0,05		3,77	0,24	9,34	
47.  Короб электротехнический из пвх прямой 25х25 мм	
321.	5/20-20-1	м.					1,43	0,07	1,5	
	Материал	3					4,29	0,21	4,5	
48.  Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 40мм, крепление пристрелкой	
322.	Ц8-407-201	100 м.	37,91	412,11	67,58	11,02	604,63	30,31	1 114,63	
	Электрика (Н16)	0,0196	0,75	8,08	1,32	0,22	11,85	0,59	21,84	
49.  Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок ст2, ст3, 10, 20, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	
323.	6/20-50-15/146	м.					2,96	0,12	3,08	
	Материал	2					5,92	0,24	6,16	
Итого  по  20;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.электрооборудование.	2,9	30,65	7,68	1,51	216,69	10,79	265,81	
(210)    Ж3-40-21  21;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.электроснабжение. заземление	
50.  Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечением 160мм2,в траншее	
324.	Ц8-472-2	100 м.	16,85	184,59	28,63	3,24	83,79	5,89	302,9	
	Электрика (Н16)	0,32	5,39	59,07	9,16	1,04	26,81	1,88	96,92	
51.  Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100мм2, открыто по строительным основаниям	
325.	Ц8-472-6	100 м.	19,42	211,28	45,92	5,34	308,44	15,98	581,62	
	Электрика (Н16)	0,47	9,13	99,3	21,58	2,51	144,97	7,51	273,36	
52.  Полоса оцинкованная 4х25/ст3	
326.	1/10-260	т.					8 640	608,26	9 248,26	
	Материал	0,06162					532,4	37,48	569,88	
53.  Монтажная огнестойкая пена "рrоfрur ulтrа"	
327.	1/55-20	БАЛЛОН					27,11	1,91	29,02	
	Материал	1					27,11	1,91	29,02	
54.  Заземлитель вертикальный из стали круглой, диаметр 16 мм	
328.	Ц8-471-4	10 ШТ.	8,46	92,19	21,15	2,2	241,02	12,87	367,23	
	Электрика (Н16)	0,36	3,04	33,19	7,61	0,79	86,77	4,63	132,2	
55.  Муфта для соединения отдельных стержней	
329.	5/10-30	шт.					10,2	0,49	10,69	
	Материал	12					122,4	5,88	128,28	
56.  Оголовок на стержень заземления	
330.	5/20-30-2	шт.					6,6	0,32	6,92	
	Материал	4					26,4	1,28	27,68	
57.  Наконечник	
331.	5/20-30-2	шт.					6,6	0,32	6,92	
	Материал	4					26,4	1,28	27,68	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  18	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
58.  Зажим крестовой профильный	
332.	5/20-30-2	шт.					9,6	0,46	10,06	
	Материал	6					57,6	2,76	60,36	
59.  Контрольный зажим	
333.	5/20-30-2	шт.					7,26	0,35	7,61	
	Материал	2					14,52	0,7	15,22	
60.  Смазка электропроводящая антикоррозийная	
334.	1/10-130-30	УП					5,76	0,28	6,04	
	Материал	1					5,76	0,28	6,04	
Итого  по  21;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.электроснабжение. заземление	17,56	191,56	38,35	4,34	1 071,14	65,59	1 366,64	
(220)    Ж3-40  22;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.кабели и провода	
61.  Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, открыто по строительным основаниям	
335.	Ц8-472-10	100 м.	40,86	453,93	13,49	0,52	212,24	10,19	689,85	
	Электрика (Н16)	0,06	2,45	27,24	0,81	0,03	12,73	0,61	41,39	
62.  Провод гибкий с медной жилой пугв (пв3) 1х10	
336.	5/10-20	м.					5,16	0,25	5,41	
	Материал	6					30,96	1,5	32,46	
63.  Наконечник кабельный медный  под кабель пугв (пв3) 1х10	
337.	5/20-30	шт.					2,52	0,12	2,64	
	Материал	6					15,12	0,72	15,84	
64.  Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах,коробах (кабель-каналах)	
338.	Ц8-912-1	100 м.	15,22	149,8	16,26	3,76	14,19	0,99	181,24	
	Электрика (Н16)	0,05	0,76	7,49	0,81	0,19	0,71	0,05	9,06	
65.  Соединительный изолирующий зажим сиз-1	
339.	5/20-30-1-4/9	100 ШТ.					2,54	0,12	2,66	
	Материал	0,03					0,08		0,08	
66.  Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям(стенам,потолкам)с установкой ответвительных коробок,крепление полосками	
340.	Ц8-910-1	100 м.	46,31	461,75	28,77	3,76	46,27	2,56	539,35	
	Электрика (Н16)	0,2548	11,8	117,65	7,33	0,96	11,79	0,65	137,42	
67.  Полоска к404 и пряжка к407 для крепления проводов	
341.	5/20-30-3/40	100 ШТ.					91	4,38	95,38	
	Материал	0,63					57,33	2,76	60,09	
68.  Соединительный изолирующий зажим сиз-1	
342.	5/20-30-1-4/9	100 ШТ.					2,54	0,12	2,66	
	Материал	0,17					0,43	0,02	0,45	
69.  Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок (в т.ч. 2м из демонтажа)	
343.	Ц8-424-1	100 м.	49,04	528,82	10,03	0,39	51,42	2,75	593,02	
	Электрика (Н16)	0,0298	1,46	15,76	0,3	0,01	1,53	0,08	17,67	
70.  Полоска к404 и пряжка к407 для крепления проводов	
344.	5/20-30-3/40	100 ШТ.					91	4,38	95,38	
	Материал	0,03					2,73	0,13	2,86	
71.  Соединительный изолирующий зажим сиз-1	
345.	5/20-30-1-4/9	100 ШТ.					2,54	0,12	2,66	
	Материал	0,02					0,05		0,05	
72.  Кабель силовой марки ввгнг-ls 2 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,	
346.	5/10-10-10-10-1/7	1000 м.					1 584,02	76,19	1 660,21	
	Материал	0,004					6,34	0,3	6,64	
73.  Кабель силовой марки ввгнг-ls 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,	
347.	5/10-10-10-10-1/14	1000 м.					2 323,8	111,77	2 435,57	
	Материал	0,028					65,07	3,13	68,2	
74.  Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	
348.	Ц8-144-3	100 ШТ.	16,4	182,37			20,52	1,44	204,33	
	Электрика (Н16)	0,46	7,54	83,89			9,44	0,66	93,99	
Итого  по  22;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.кабели и провода	24,01	252,03	9,25	1,19	214,31	10,61	486,2	
(230)    Ж3-40-90  23;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.другое.	
75.  Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	
349.	Е46-74-1	100 м.	14,3	141,32	9,45				150,77	
	Стр-во (Н10)	0,03	0,43	4,24	0,28				4,52	
76.  Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона	
350.	1/10-170-2/30	шт.					3,29	0,23	3,52	
	Материал	0,1					0,33	0,02	0,35	
77.  Сверление отверстий  в кирпичных стенах электроперфоратором толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  19	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
351.	Е69-13-1	100 ОТВЕРСТИЙ	6,02	64,96	4,5				69,46	
	Стр-во (Н10)	0,06	0,36	3,9	0,27				4,17	
78.  Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стены к норме е69-13-1	
352.	Е69-13-2	100 ОТВЕРСТИЙ	5,28	113,94	6,5				120,44	
	Стр-во (Н10)	0,06	0,63	6,84	0,39				7,23	
79.  Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм к норме е69-13-1	
353.	Е69-13-3	100 ОТВЕРСТИЙ	2,35	76,07	4,23				80,3	
	Стр-во (Н10)	0,06	0,42	4,56	0,25				4,81	
80.  Сверла с sds рlus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-12 мм, длиной 310-360 мм	
354.	1/10-170-10/155	шт.					15,18	1,07	16,25	
	Материал	0,03					0,46	0,03	0,49	
81.  Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой эп-0010	
355.	Е13-16-11	100 м2	5,52	66,68	3,2	0,18	231,65	16,31	317,84	
	Стр-во (Н10)	0,0293	0,16	1,95	0,09	0,01	6,79	0,48	9,31	
82.  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью эп-773 -в 4 слоя	
356.	Е13-26-2	100 м2	2,85	30,54	3,11	0,18	173,9	12,24	219,79	
	Стр-во (Н10)	0,1172	0,33	3,58	0,36	0,02	20,38	1,43	25,75	
Итого  по  23;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Здание - инженерное обеспечение.электроосвещение и силовое электрооборудование.другое.	2,33	25,07	1,64	0,03	27,96	1,96	56,63	
(240)    Ж6-60-10  24;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Инженерная инфраструктура. сети электроснабжения. земляные работы	
83.  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 1 группы	
357.	Е1-164-1	100 М3 ГРУНТА	137,23	1 273,26					1 273,26	
	Стр-во (Н10)	0,064	8,78	81,49					81,49	
84.  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы	
358.	Е1-166-1	100 М3 ГРУНТА	102,91	954,83					954,83	
	Стр-во (Н10)	0,064	6,59	61,11					61,11	
Итого  по  24;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №5 Электрооборудование силовое. электроосвещение;  Инженерная инфраструктура. сети электроснабжения. земляные работы	15,37	142,6	0	0	0	0	142,6	
(250)    Ж7-40  25;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №6 Ограждение;  Ограждение	
4.  Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3d) высотой до 3,23 м шириной до 2,5 м (4 крепления по высоте)	
359.	Е7-27-12	100 М ОГРАЖДЕНИЯ	32,86	328,9	4,45	1,04			333,35	
	Стр-во (Н10)	0,36	11,83	118,4	1,6	0,37			120	
5.  Панель 4 5-200(100)/5-50 2,5х2,0 оц.окр	
360.	2/20-20-35	шт.					87,9	4,32	92,22	
	Материал	16					1 406,4	69,12	1 475,52	
6.  Калитка 1х2(4r 5-200(100)-5-50) оц. в комплекте со столбами	
361.	2/20-110	шт.					476,77	23,46	500,23	
	Материал	1					476,77	23,46	500,23	
7.  П-крепление 60 d8 оц.	
362.	2/20-20-35	шт.					3,91	0,19	4,1	
	Материал	85					332,35	16,15	348,5	
8.  Установка столбов ограждения в скважины с бурением скважин вручную (с учетом столбов калитки)	
363.	Е7-27-2	100 ШТ. СТОЛБОВ	90,69	909,95	5,75				915,7	
	Стр-во (Н10)	0,17	15,42	154,69	0,98				155,67	
9.  Столб 60х60х2 -2.6 м оц.с заглушкой	
364.	2/20-110	шт.					66,4	3,27	69,67	
	Материал	15					996	49,05	1 045,05	
10.  Бетоны тяжелые с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса с20/25, f50-f100, w8	
365.	4/1-4-10-20-70/1390	м3					227,08	25,82	252,9	
	Материал	0,8					181,66	20,66	202,32	
11.  Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 мм	
366.	4/1-5-20-10-10	м3					24,05	3,06	27,11	
	Материал	0,4					9,62	1,22	10,84	
12.  Устройство бетонной подготовки с применением бадьи	
367.	Е6-1-1	100 М3 В ДЕЛЕ	190	1 697,29	510,08	124,72	243,06	17,5	2 467,93	
	Стр-во (Н10)	0,002	0,38	3,39	1,02	0,25	0,49	0,04	4,94	
13.  Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса с8/10, f75-f100, w4	
368.	4/1-4-10-20-70/90	м3					172,37	19,6	191,97	
	Материал	0,204					35,16	4	39,16	
Итого  по  25;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №6 Ограждение;  Ограждение	27,63	276,48	3,6	0,62	3 438,45	183,7	3 902,23	
(260)    Ж6-60-90  26;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №7 Молниезащита и заземление;  Строительные работы	
4.  П0  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
5.  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 1 группы	
369.	Е1-164-1	100 М3 ГРУНТА	137,23	1 273,26					1 273,26	
	Стр-во (Н10)	0,03	4,12	38,2					38,2	
6.  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы	

Тарифная ставка:    рабочих-строителей = 10,79,  ПНР = 10,79	Страница  20	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
370.	Е1-166-1	100 М3 ГРУНТА	102,91	954,83					954,83	
	Стр-во (Н10)	0,03	3,09	28,64					28,64	
7.  П0  ФУНДАМЕНТ ФМ1	
8.  Устройство бетонной подготовки с применением бадьи	
371.	Е6-1-1	100 М3 В ДЕЛЕ	190	1 697,29	510,08	124,72	243,06	17,5	2 467,93	
	Стр-во (Н10)	0,0012	0,23	2,04	0,61	0,15	0,29	0,02	2,96	
9.  Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса с8/10, f75-f100, w4	
372.	4/1-4-10-20-70/90	м3					172,37	19,6	191,97	
	Материал	0,1224					21,1	2,4	23,5	
10.  Устройство фундаментов железобетонных общего назначения под колонны, объемом до 3 м3 с применением бадьи	
373.	Е6-1-5	100 М3 В ДЕЛЕ	802,91	7 885,22	872,22	206,2	3 206,31	223,65	12 187,4	
	Стр-во (Н10)	0,0041	3,29	32,33	3,58	0,85	13,15	0,92	49,98	
11.  Бетоны тяжелые с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса с20/25, f50-f100, w8	
374.	4/1-4-10-20-70/1390	м3					227,08	25,82	252,9	
	Материал	0,41615					94,5	10,74	105,24	
12.  Каркасы арматурные стальные пространственные	
375.	2/10-40/30	т.					4 465,27	219,69	4 684,96	
	Материал	0,01008					45,01	2,21	47,22	
13.  Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из стали класса s500	
376.	2/10-50/12	т.					3 201,77	157,53	3 359,3	
	Материал	0,0047					15,05	0,74	15,79	
14.  Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции	
377.	Е6-11-4	т.	37,58	389,3	30,2	13,82	237,68	16,78	673,96	
	Стр-во (Н10)	0,00872	0,32	3,39	0,26	0,12	2,07	0,15	5,87	
15.  Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 18-27 мм	
378.	1/10-240-10-10/125	т.					7 426,87	522,85	7 949,72	
	Материал	0,00872					64,76	4,56	69,32	
16.  Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем	
379.	Е33-30-20	т.	35,88	394,1	24,5	5,7			418,6	
	Металл. (Н11)	0,062	2,23	24,43	1,52	0,35			25,95	
17.  Молниеотвод стальной круглый моак-10,0-60/132	
380.	5/20-10	шт.					2 500	123	2 623	
	Материал	1					2 500	123	2 623	
18.  Установка табличек	
381.	Е34-108-4	шт.	0,62	6,22					6,22	
	Стр-во (Н10)	4	2,48	24,88					24,88	
19.  Стоимость таблички-указателя	
382.	5/90-20	100 шт.					423,6	29,82	453,42	
	Материал	0,04					16,94	1,19	18,13	
Итого  по  26;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №7 Молниезащита и заземление;  Строительные работы	15,76	153,91	5,97	1,47	2 772,87	145,93	3 078,68	
(270)    Ж6-40-90  27;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №101 Электрофизические измерения (молниезащита и заземление);  Инженерная инфраструктура. сети газоснабжения. другое. пуско-наладочные работы	
4.  Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам-3-х жильных	
383.	Ц1-11-281	ЛИНИЯ	0,2	3,09					3,09	
	Пусконаладка 	6	1,2	18,54					18,54	
5.  Измерение сопротивления заземления контура с диагональю до 20 м	
384.	Ц1-11-102	ИЗМЕРЕНИЕ	1,02	15,74					15,74	
	Пусконаладка 	1	1,02	15,74					15,74	
6.  Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	
385.	Ц1-11-111	100 ТОЧЕК	8,76	135,16					135,16	
	Пусконаладка 	0,15	1,31	20,27					20,27	
7.  Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	
386.	Ц1-11-131	ТОКОПРИЕМНИК	0,63	9,72					9,72	
	Пусконаладка 	6	3,78	58,32					58,32	
Итого  по  27;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №101 Электрофизические измерения (молниезащита и заземление);  Инженерная инфраструктура. сети газоснабжения. другое. пуско-наладочные работы	7,31	112,87	0	0	0	0	112,87	
(280)    Ж899  28;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №101 Электрофизические измерения (молниезащита и заземление);  Прочие работы	
8.  Средства по уплате обязательных страховых взносов	
387.	Ц17-1			38					38	
	Пусконаладка 	1		38					38	
Итого  по  28;  ОС №1 Здание грп;  ЛС №101 Электрофизические измерения (молниезащита и заземление);  Прочие работы	0	38	0	0	0	0	38	
ИТОГО  прямые  затраты	778,73	7 657,57	1 723,45	478,83	29 930,01	2 727,36	42 038,39	
Оборудование					350,48	7		
Материалы от разборки для возврата заказчику 					313,07			
Наименование затрат	%	Стоимость.; руб.	
Ремонтно - строительные работы  ( Н10 )	

Зарплата  рабочих		 	4 942,87	
Эксплуатация  машин		 	589,1	
в  т.ч.  зарплата  машинистов		 	194,16	
ОХР и ОПР	81.86%		4 205,17	
Плановая  прибыль	52.34%		2 688,72	
Монтаж  металлоконструкций   ( Н11 )	
Зарплата  рабочих			829,95	
Эксплуатация  машин			1 005,63	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			264,74	
ОХР и ОПР	57.16%		625,72	
Плановая  прибыль	67.42%		738,04	
Внутренние  сантехнические  работы   ( Н12 )	
Зарплата  рабочих			632,78	
Эксплуатация  машин			33,55	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			5,01	
ОХР и ОПР	67%		427,32	
Плановая  прибыль	49.78%		317,49	
Теплоизоляционные  работы   ( Н19 )	
Зарплата  рабочих			148,3	
Эксплуатация  машин			3,65	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			2,02	
ОХР и ОПР	81.86%		123,05	
Плановая  прибыль	52.34%		78,68	
Монтаж  оборудования   ( Н15 )	
Зарплата  рабочих			119,18	
Эксплуатация  машин			4,07	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			0,75	
ОХР и ОПР	38.44%		46,1	
Плановая  прибыль	37.3%		44,73	
Электромонтажные  работы   ( Н16 )	
Зарплата  рабочих			833,62	
Эксплуатация  машин			87,45	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			12,15	
ОХР и ОПР	59.57%		503,83	
Плановая  прибыль	40.54%		342,88	
Пусконаладка	
Зарплата  рабочих			150,87	
Эксплуатация  машин			0	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			0	
ОХР и ОПР	41.24%		62,22	
Плановая  прибыль	15.88%		23,96	
Зарплата  рабочих			7657,57	
Эксплуатация  машин (из расшифровки) 			1727,49	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			481,29	
ОХР  и  ОПР			5993,41	
Плановая  прибыль			4234,5	
Материалы  с  НДС			29930,05	
Транспортные  расходы			2727,33	
в  том  числе  перевозка (C310, C311)			  685,02	
Временные  (титульные)  здания  и  сооружения	18,377 %		1467,95	
ИТОГО  строительных  и  иных  специальных  монтажных  работ			53738,3	
Прочие  затраты
в  том  числе:			4314,75	
Отчисления  в  соцстрах	34 %		 2 767,21	
Подвижной  и  разъездной  характер  работ,  доставка  рабочих,  командировочные  расходы	19,02 %		 1 547,54	
Итого строительных  и  иных  специальных  монтажных  работ:			58053,05	
Итого  с  учётом  налогов  и  отчислений,  относимых  на  расходы  по  текущей  деятельности		 58 053,05	
Затраты, связанные с применением конкурсного коэффициента	1	  0,00	
ВСЕГО  с конкурсным коэффициентом		 58 053,05	
Отчисления  в  фонд  развития  строительной  отрасли	1 %	  586,39	
Итого  объем  работ  для  статистической  отчётности  подрядной  организации		 58 639,44	
Возврат  стоимости  материалов,  полученных  от  разборки		-   313,07	
Итого  объём  работ  для  налогообложения		 58 326,37	
Сумма  Н Д С		без НДС	  0,00	
ВСЕГО  с НДС	 58 326,37	

Стоимость  оборудования  Подрядчика  с  НДС	  350,47	
Стоимость  транспортных  расходов  на  оборудование  Подрядчика  с  НДС	  7,00	
НДС на стоимость оборудования Подрядчика	  58,41	
НДС на транспортные расходы оборудования Подрядчика	  1,17	
ВСЕГО стоимость оборудования Подрядчика с НДС	  357,47	
Всего  освоено  ( справочно )	 58 683,84	
Итого на дату начала разработки сметной документации (01.03.2024г.)	 58 326,38	
Итого на начало строительства (01.09.2024г.)	 60 933,57	
Итого на дату окончания строительства	 61 601,39	

Расчет част. (8,0%)= (58326,37-1727,49+481,29-29930,05 - 2727,33 - 313,07 ) х 8,0% x 1,06 = 2044,50 руб.
НДС 20% = 2044,50 х 0,2 = 408,90 руб.
Итого: 61 601,39 + 408,90 = 62 010,29 руб.
Оборудование с НДС = 369,99 руб.